Приложение № 3

 к извещению

**ОСНОВНЫЕ ВИДЫ**

разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства

 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома - код 2.6 в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412).

**ПЕРЕЧЕНЬ**

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от территории общего пользования - 3 м (в случае, если иное не установлено документацией по планировке территории);

б) во всех иных случаях от границ земельных участков - 3 м.

2. Предельное (минимальное и максимальное) количество надземных этажей – от 9 до 16 надземных этажей.

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%.

Предельная плотность застройки земельного участка (территории) –

18 тыс. кв.м/га.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_